**高清十二指肠镜 技术参数**

**1. 视野角度: 100°（后斜视10°）**

**2、观察方向： 侧视**

**3. 观察深度: 4—60mm**

**4. 弯曲角度: 上120°、下90°、右105°、左90°**

**5. 先端部外径： 13.0mm**

**6. 插入部外径: 11.6 mm**

**7. 内镜管道: 4.2 mm**

**8. 有效长度: 1250 mm**

**9. 全长: 1566 mm**

**10、PVE接口可旋转180°，延长导光管寿命，降低医师疲劳感**

**11、高频兼容性**

**12、内镜信息记忆功能**

**13、大屏幕，高分辨率，极大提高医师诊断效果**

**14、大小画面可随意互相变换，保证观察和治疗**

**15、传统闭合式吸引结构，防止虹吸和逆流现象的产生**

**16、与电外科手术设备的兼容性强，在使用高频电手术时增强患者安全性**

**17、遥控图像记录和再现操作，方便连续操作和观察**

**18、特殊全防水设计，并配备防水帽，易于清洁和消毒**